|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 510 766 | | руб. | Смета на сумму: | 510 766 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Мероприятия по благоустройству и обустройству СДК с. Базисное Петрушинского сельсовета Шимановского района Амурской области. Инициативы на 2021г | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17/21-02-08,1** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ремонт помещения в здании СДК с. Базисное | | | | | | | | |
| К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы; | | | | | | | | |
| К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин; | | | | | | | | |
| К4 - в т.ч. оплата механизаторов; | | | | | | | | |
| К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов. | | | | | | | | |
| К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования. | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **510.766** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | | **77.306** | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | | | | | | | **0.328** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **92.190** | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 10.2020 по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количество | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | |
| 1. | 1. | Е46-04-012-01  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.062 | 49 655.76 | 3 468.04 | 3 079 | 2 864 | 215 | 188.54 | 11.68948 |
|  | 46 187.72 | 2 599.06 | 161 | 7.74 | 0.47988 |
|  |  | Объем: 1.24\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2. | Е46-04-012-03  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.0378 | 28 923.39 | 3 468.04 | 1 093 | 962 | 131 | 103.91 | 3.927798 |
|  | 25 455.35 | 2 599.06 | 98 | 7.74 | 0.292572 |
|  |  | Объем: (2.1\*0.9)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3. | Е67-1-2  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Демонтаж провода на роликах, 100 м | 0.15 | 654.62 |  | 98 | 98 |  | 2.77 | 0.4155 |
|  | 654.62 |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4. | Е67-4-1  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт. | 0.03 | 1 380.38 |  | 41 | 41 |  | 5.84 | 0.1752 |
|  | 1 380.38 |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. | Е67-4-3  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт. | 0.03 | 1 507.29 | 13.45 | 45 | 45 |  | 6.32 | 0.1896 |
|  | 1 493.84 | 9.97 |  | 0.03 | 0.0009 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.19; К4 = 26.95; К5 = 1; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **4 356** | **4 010** | **346** |  | **16.39758** |
|  |  | **259** |  | **0.773352** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **184** | **184** |  |  | **0.7803** |
|  |  |  |  | **0.0009** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 3-5)** |  |  |  | **156** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3-5)** |  |  |  | **120** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **460** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **4 172** | **3 826** | **346** |  | **15.61728** |
|  |  | **259** |  | **0.772452** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **4 044** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2)** |  |  |  | **2 431** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **10 647** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **11 107** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **4 200** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **2 551** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **11 107** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.00** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **11 107** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **11 107** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **222** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  |  |  | **11 329** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **2 266** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С НДС** |  |  |  | **13 595** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 2. ОKHА** | | | | | | | | |
| 6. | 6. | Е10-01-034-03  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0104 | 576 658.53 | 7 678.55 | 5 997 | 685 | 80 | 248.492 | 2.584317 |
|  | 65 830.24 | 738.77 | 8 | 2.2 | 0.02288 |
|  |  | Объем: (1.3\*0.80)\*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 10.85; К4 = 26.95; К5 = 1.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7. | Е10-01-034-01  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0416 | 486 630.59 | 7 208.98 | 20 244 | 2 164 | 300 | 196.3625 | 8.16868 |
|  | 52 019.98 | 738.77 | 31 | 2.2 | 0.09152 |
|  |  | Объем: (1.3\*0.80)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 12.2; К4 = 26.95; К5 = 2.05; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8. | С101-5290  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый, м2 | 0.9 | 373.03 |  | 336 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9. | Е10-01-035-01  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.0505 | 30 430.20 | 268.91 | 1 537 | 318 | 14 | 24.3685 | 1.230609 |
|  | 6 291.48 | 16.84 | 1 | 0.05 | 0.002525 |
|  |  | Объем: 1.01\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.65; К4 = 26.95; К5 = 4.31; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 10. | С101-2911  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм, м | 5.151 | 531.90 |  | 2 740 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 5.05\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11. | Е61-2-7  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Ремонт штукатурки под подоконником, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0105 | 71 312.07 | 300.25 | 749 | 643 | 3 | 228.35 | 2.397675 |
|  | 61 232.56 | 225.03 | 2 | 0.67 | 0.007035 |
|  |  | Объем: (1.4\*0.15)\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.14; К4 = 26.95; К5 = 5.14; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 12. | Е26-01-039-01  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Изоляция откосов ватой минеральной <ISOVER>, толщина 50 мм ,насухо, 1 м3 изоляции | 0.219375 | 20 503.99 | 1 011.52 | 4 498 | 751 | 222 | 12.167 | 2.669136 |
|  | 3 423.43 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.33+0.85+1.33)\*0.25\*0.05\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 12.9; К4 = 1; К5 = 10.06; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 13. | С104-0143  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Плиты теплоизоляционные перлитоцементные, м3 | -0.2237625 | 15 753.96 |  | -3 525 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.219375)\*(-1.02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 14. | С104-0097  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 4.3875 | 116.42 |  | 511 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.33+0.85+1.33)\*0.25\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 15. | Е15-01-050-04  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Облицовка оконных откосов листовым пластиком, 100 м2 облицовки | 0.043875 | 102 983.30 | 870.83 | 4 518 | 2 336 | 38 | 191.4405 | 8.399452 |
|  | 53 244.19 | 33.69 | 1 | 0.1 | 0.004388 |
|  |  | Объем: (1.33+0.85+1.33)\*0.25\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.66; К4 = 26.95; К5 = 4.07; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 16. | С101-3464  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Грунтовка масляная ВАК-I-V, т | -0.000390487 | 67 990.00 |  | -27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.043875)\*(-0.0089) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 17. | С101-2434  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Клей ПВА, кг | -1.31625 | 65.73 |  | -87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.043875)\*(-30.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18. | С101-1862  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2 | -0.004606875 | 440 640.00 |  | -2 030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.043875)\*(-0.105) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 19. | С101-1757  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Ветошь, кг | -0.008775 | 51.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.043875)\*(-0.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 20. | С101-4169  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2 | 4.4778 | 210.95 |  | 945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 4.39\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 21. | Е10-01-036-01  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Установка наличниов из ПВХ шириной 80мм, 100 п. м | 0.1755 | 3 941.70 |  | 692 | 349 |  | 7.705 | 1.352228 |
|  | 1 989.41 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.33+0.85+1.33)\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.38; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 22. | С101-5958  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Уголок ПВХ, размером 25х25 мм, п.м | -17.55 | 17.37 |  | -305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.1755)\*(-100.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 23. | С101-3011  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Наличники из ПВХ, шириной: 80 мм, м | 17.901 | 89.72 |  | 1 606 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 17.55\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 24. | Е15-01-070-01  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов | 5.6525 | 1 174.90 | 2.93 | 6 641 | 2 834 | 17 | 1.7825 | 10.07558 |
|  | 501.46 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (1.33\*0.85)\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 4.5; К4 = 1; К5 = 4.74; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **45 040** | **10 080** | **674** |  | **36.87768** |
|  |  | **43** |  | **0.128348** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **45 040** | **10 080** | **674** |  | **36.87768** |
|  |  | **43** |  | **0.128348** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **6 138** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 6, 7, 9, 21; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 15, 24)** |  |  |  | **9 849** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 6, 7, 9, 21; %=50 - по стр. 11; %=59.5 - по стр. 12; %=46.75 - по стр. 15, 24)** |  |  |  | **5 091** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **59 980** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **59 980** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **9 849** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **5 091** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **59 980** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **61 779** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **61 779** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **1 236** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  |  |  | **63 015** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **12 603** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С НДС** |  |  |  | **75 618** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 3. ПОТОЛКИ** | | | | | | | | |
| 25. | 25. | Е15-01-047-15  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки | 0.7257 | 75 228.44 | 8 024.58 | 54 593 | 24 358 | 5 823 | 117.829 | 85.50851 |
|  | 33 564.88 | 319.02 | 232 | 0.95 | 0.689415 |
|  |  | Объем: 5.9\*12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.47; К4 = 26.95; К5 = 4.32; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 26. | Ц08-03-594-14  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4, 100 шт. | 0.11 | 152 964.89 | 38 930.95 | 16 826 | 8 818 | 4 282 | 267 | 29.37 |
|  | 80 159.54 | 30 672.60 | 3 374 | 91.05 | 10.0155 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 11.89; К4 = 26.95; К5 = 2.97; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 27. | С509-0768  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рас-сеивателем цельным из оргстекла, со стартер-ными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4, шт. | 11 | 1 520.53 |  | 16 726 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 28. | Ц08-02-390-01  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Монтаж кабель-канала. Применительно Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.35 | 5 087.77 | 146.38 | 1 781 | 1 643 | 51 | 16.29 | 5.7015 |
|  | 4 693.07 | 3.23 | 1 | 0.01 | 0.0035 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 4.09; К4 = 26.95; К5 = 3.79; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 29. | С509-1829  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Кабель-канал (короб) "Электропласт", размером, мм: 16х16, м | 35 | 14.35 |  | 502 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 30. | Ц08-02-399-01  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Провод в коробах, сечением до 6 мм2, провод ВВГ-2,5мм, 100 м | 0.4 | 1 466.24 | 25.45 | 586 | 401 | 10 | 3.52 | 1.408 |
|  | 1 002.81 | 4.04 | 2 | 0.01 | 0.004 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 9.64; К4 = 26.95; К5 = 7.16; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 31. | Ц08-02-403-04  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Монтаж Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям ВВГ-2,5мм, 100 м | 0.559 | 9 404.22 | 48.04 | 5 257 | 3 026 | 27 | 19 | 10.621 |
|  | 5 412.37 | 11.86 | 7 | 0.03 | 0.01677 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 8.93; К4 = 26.95; К5 = 2.7; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 32. | С501-8191  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.0909 | 49 403.52 |  | 4 491 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 55.9+35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 33. | Ц08-03-591-01  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 13 022.07 | 147.62 | 521 | 474 | 6 | 39.5 | 1.58 |
|  | 11 858.81 | 11.86 |  | 0.03 | 0.0012 |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 6.95; К4 = 26.95; К5 = 2.77; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 34. | С509-1441  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт. | 4 | 45.98 |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 35. | Ц08-03-591-08  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.04 | 14 156.82 | 172.89 | 566 | 519 | 7 | 43.2 | 1.728 |
|  | 12 969.69 | 15.63 | 1 | 0.04 | 0.0016 |
|  |  | Объем: 3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 7.24; К4 = 26.95; К5 = 2.76; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 36. | С503-0468  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Розетка открытой проводки, шт. | 4 | 44.91 |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **102 213** | **39 239** | **10 206** |  | **135.917** |
|  |  | **3 617** |  | **10.73199** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **47 620** | **14 881** | **4 383** |  | **50.4085** |
|  |  | **3 385** |  | **10.04257** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **22 083** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)** |  |  |  | **17 353** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)** |  |  |  | **11 873** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **76 846** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **54 593** | **24 358** | **5 823** |  | **85.50851** |
|  |  | **232** |  | **0.689415** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 25)** |  |  |  | **23 238** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 25)** |  |  |  | **11 496** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **89 327** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **166 173** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **40 591** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **23 369** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **166 173** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **171 158** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **171 158** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **3 423** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  |  |  | **174 581** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **34 916** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С НДС** |  |  |  | **209 497** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 4. ВHУТРЕHHЯЯ ОТДЕЛKА** | | | | | | | | |
| 37. | 37. | Е10-06-038-01  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.072 | 67 353.36 | 75.40 | 72 203 | 24 400 | 81 | 82.8 | 88.7616 |
|  | 22 760.89 |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 2.9; К4 = 1; К5 = 6.37; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 38. | Е15-04-005-05  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.072 | 14 516.65 | 169.97 | 15 562 | 8 510 | 182 | 29.2215 | 31.32545 |
|  | 7 938.11 | 4.04 | 4 | 0.0125 | 0.0134 |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.68; К4 = 26.95; К5 = 4.98; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **87 765** | **32 910** | **263** |  | **120.0871** |
|  |  | **4** |  | **0.0134** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **87 765** | **32 910** | **263** |  | **120.0871** |
|  |  | **4** |  | **0.0134** |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 37; %=94.5 - по стр. 38)** |  |  |  | **33 959** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 37; %=46.75 - по стр. 38)** |  |  |  | **17 046** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **138 770** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **138 770** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **33 959** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **17 046** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **138 770** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **142 933** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **142 933** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **2 859** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  |  |  | **145 792** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **29 158** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С НДС** |  |  |  | **174 950** |  |  |  |  |
|  |  | **Раздел 5. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 39. | 39. | Е10-01-040-02  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Заполнение наружных дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.017856 | 336 805.57 | 7 017.65 | 6 014 | 2 028 | 125 | 384.1 | 6.85849 |
|  | 113 555.90 |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1.92\*0.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
|  |  | - К2 = 26.95; К3 = 13.7; К4 = 1; К5 = 6.54; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 40. | С203-0332  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Коробка дверная размером 74х45 мм, м | -4.142592 | 133.49 |  | -553 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.017856)\*(-232.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 41. | С203-0275  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2, м2 | -1.553472 | 1 701.00 |  | -2 642 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: (0.017856)\*(-87.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 42. | С203-8095  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные, м2 | 1.8 | 12 145.14 |  | 21 861 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 8.33; К6 = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 43. | С101-0888  (Постановление № 633 от 13.11.2010)  Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных, компл. | 2 | 756.43 |  | 1 513 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **26 193** | **2 028** | **125** |  | **6.85849** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **26 193** | **2 028** | **125** |  | **6.85849** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **23 374** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106.2 - по стр. 39)** |  |  |  | **2 154** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 39)** |  |  |  | **1 086** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **29 433** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **29 433** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **2 154** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **1 086** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **29 433** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1.03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **30 316** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **30 316** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** | **2** |  |  | **606** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  |  |  | **30 922** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** | **20** |  |  | **6 184** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С НДС** |  |  |  | **37 106** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **265 567** | **88 267** | **11 614** |  | **316.1379** |
|  |  | **3 923** |  | **11.64709** |
|  |  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **47 804** | **15 065** | **4 383** |  | **51.1888** |
|  |  | **3 385** |  | **10.04347** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** |  |  |  | **22 083** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 3-5; %=95 - по стр. 26, 28, 30, 31, 33, 35)** |  |  |  | **17 509** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **77 306** |  |  |  |  |
|  |  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **217 763** | **73 202** | **7 231** |  | **264.9491** |
|  |  | **538** |  | **1.603615** |
|  |  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **29 512** |  |  |  |  |
|  |  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2; %=106.2 - по стр. 6, 7, 9, 21, 37, 39; %=79 - по стр. 11; %=90 - по стр. 12; %=94.5 - по стр. 15, 24, 25, 38)** |  |  |  | **73 244** |  |  |  |  |
|  |  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 12; %=53.55 - по стр. 6, 7, 9, 21, 37, 39; %=50 - по стр. 11; %=46.75 - по стр. 15, 24, 25, 38)** |  |  |  | **37 150** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **328 157** |  |  |  |  |
|  |  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **405 463** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **90 753** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **49 143** |  |  |  |  |
|  |  | **Материалы** |  |  |  | **165 689** |  |  |  |  |
|  |  | **Оплата труда рабочих** |  |  |  | **88 267** |  |  |  |  |
|  |  | **Эксплуатация машин** |  |  |  | **11 614** |  |  |  |  |
|  |  | **в т. ч. оплата труда механизаторов** |  |  |  | **3 923** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО без оборудования, пусконаладочных работ** |  |  |  | **405 463** |  |  |  |  |
|  |  | **Значение К зоны** |  |  |  | **1,03** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с К зоны** |  |  |  | **417 293** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с оборудованием, пусконаладочными работами** |  |  |  | **417 293** |  |  |  |  |
|  |  | **Непредвиденные, %** |  | **2** |  | **8 346** |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **425 639** |  |  |  |  |
|  |  | **НДС, %** |  | **20** |  | **85 127** |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС** |  |  |  | **510 766** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | специалист отдела САТКХ администрации Шимановского района Бобкина Е.Д. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |